| **Kategoria** | **Opis** |
| --- | --- |
| Przekątna wyświetlanego obrazu: | 684,7 mm (27”) |
| Maksymalna wstępnie określona rozdzielczość | 2560 x 1440 przy 60 Hz |
| Czas reakcji | 8 ms (standardowy); 5 ms (szybki) — (szary do szarego) |
| Dane techniczne  | PbP/PiP/KVMPbP (nie)PiP (nie)KVM (tak), automatyczny przełącznik KVM |
| Możliwość łączenia szeregowego | Tak  |
| Zgodność z aplikacją Dell Display Manager | Tak |
| Łączność | 1 port DP 1.4 (HDCP 1.4)1 port HDMI 1.4 (HDCP 1.4)1 port USB Type-B (USB 3.2 1. generacji typu upstream)1 port USB Type-C (tryb alternatywny: DisplayPort 1.4, USB 3.2 1. generacji typu upstream, ładowanie do 90 W)1 port USB Type-C typu downstream (15 W), USB 3.2 1. generacji (5 Gb/s)1 port DP (wyjściowy) z technologią MST2 superszybkie porty USB 5 Gb/s (USB 3.2 1. generacji)1 superszybki port USB 5 Gb/s (USB 3.2 1. generacji) z technologią ładowania BC 1.2 przy napięciu 2 A (maks.) |
| 1 gniazdo słuchawkowe 3,5 mm | 1 port RJ45 |
| Dane techniczne kamery internetowej | 5 MP RGB + IR, zgodność z funkcją Windows Hello |
| Szybkość wyświetlania klatek | 1920 x 1080 (Full HD) — do 30 klatek na sekundę |
| Wbudowany mikrofon | 2 mikrofony cyfrowe |
| Wbudowany głośnik | 2 x 5 W |
| Zabezpieczenia | Gniazdo blokady bezpieczeństwa (linka zabezpieczająca sprzedawana oddzielnie) |
| ZasilanieWymagane napięcie | 100–240 V prądu zmiennego / 50 lub 60 Hz ± 3 Hz / 2,5 A (maksymalnie) |
| Zakres temperatur | Podczas pracy: od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)Podczas przechowywania: od -20°C do 60°C (od -4°F do 140°F) |
| Zakres wilgotności | Podczas pracy: od 10% do 80% (bez kondensacji)Podczas przechowywania: od 5% do 90% (bez kondensacji) |
| Gwarancja producenta | Gwarancja producenta nie krótsza niż 36 miesiące na miejscu u klienta |