Przekątna wyświetlanego obrazu:

684,7 mm (27”)

Maksymalna wstępnie określona rozdzielczość

2560 x 1440 przy 60 Hz

Czas reakcji

8 ms (standardowy); 5 ms (szybki) — (szary do szarego)

PbP/PiP/KVM

PbP (nie)

PiP (nie)

KVM (tak), automatyczny przełącznik KVM

Możliwość łączenia szeregowego

Tak

Zgodność z aplikacją Dell Display Manager

Tak

Łączność

1 port DP 1.4 (HDCP 1.4)

1 port HDMI 1.4 (HDCP 1.4)

1 port USB Type-B (USB 3.2 1. generacji typu upstream)

1 port USB Type-C (tryb alternatywny: DisplayPort 1.4, USB 3.2 1. generacji typu upstream, ładowanie do 90 W)

1 port USB Type-C typu downstream (15 W), USB 3.2 1. generacji (5 Gb/s)

1 port DP (wyjściowy) z technologią MST

2 superszybkie porty USB 5 Gb/s (USB 3.2 1. generacji)

1 superszybki port USB 5 Gb/s (USB 3.2 1. generacji) z technologią ładowania BC 1.2 przy napięciu 2 A (maks.)

1 gniazdo słuchawkowe 3,5 mm

1 port RJ45

Dane techniczne kamery internetowej

5 MP RGB + IR, zgodność z funkcją Windows Hello

Szybkość wyświetlania klatek — 1920 x 1080 (Full HD) — do 30 klatek na sekundę

Wbudowany mikrofon

2 mikrofony cyfrowe

Wbudowany głośnik

2 x 5 W

Zabezpieczenia

Gniazdo blokady bezpieczeństwa (linka zabezpieczająca sprzedawana oddzielnie)

Zasilanie

Wymagane napięcie

100–240 V prądu zmiennego / 50 lub 60 Hz ± 3 Hz / 2,5 A (maksymalnie)

Zakres temperatur

Podczas pracy: od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)

Podczas przechowywania: od -20°C do 60°C (od -4°F do 140°F)

Zakres wilgotności

Podczas pracy: od 10% do 80% (bez kondensacji)

Podczas przechowywania: od 5% do 90% (bez kondensacji)