*Załącznik nr 1b do Zapytania ofertowego z dnia 6 września 2023 r.*

*na sprzedaż i dostarczenie odzieży ochronnej dla Polskiego Czerwonego Krzyża*

**SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**200 KURTEK TYPU HARDSHELL Z PODPINKĄ POLAROWĄ**

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa **200 fabrycznie nowych kurtek trudno przemakalnych (hardshell) z podpinką polarową**. Dostawca zapewnia kurtki i podpinki w rozmiarach od S do XXL. Dokładne ilości każdego z rozmiarów zostaną ustalone z wybranym dostawcą w terminie 21 dni od decyzji o wyborze dostawcy.
2. **Zamawiający przedstawia poniższą listę wymagań pożądanych dla kurtek:**
3. Kolor czerwony (nie fluorescencyjny) z wstawkami granatowymi zgodnie z załączonymi wytycznymi;
4. Oznakowanie zgodnie z załączonymi wytycznymi; zastosowane oznakowanie nie może zmniejszać parametrów wodoodporności produktu;
5. Materiał  warstwy wierzchniej 100% poliester z powleczeniem PU;
6. Wodoszczelność: 10 000 mm H20;
7. Oddychalność: 8 000 g/m²;
8. Szwy wodoodporne;
9. Pasy z materiału odblaskowego 3M (lub równorzędnego), rozmieszczone:

- na dole (nie mniej niż 5 cm od dolnej krawędzi) wokół całego obwodu kurtki pas odblaskowy umieszczony poziomo o szerokości nie mniejszej niż 5 cm,

- na rękawach na wysokości poniżej łokcia (nie mniej niż 5 cm od dolnej krawędzi rękawów) pas odblaskowy umieszczony poziomo o szerokości 5 cm;

1. Kaptur wszyty na stałe:  
   - na obwodzie części twarzowej kaptura, wokół pasa i dolnej krawędzi kurtki wszyty tunel ze sznurkiem ściągającym;
2. Z przodu co najmniej dwie kieszenie dolne umieszczone symetrycznie ze skośnymi otworami zapinane na zamki błyskawiczne przykryte patkami;
3. Regulacja obwodu mankietów za pomocą taśmy samoszczepnej (rzepowej) 3M lub równoważnej;
4. Na łokciach wyprofilowane wzmocnienia w kolorze granatowym lub czerwonym o tej samej barwie co reszta kurtki;
5. Zamek błyskawiczny głównego zapięcia rozdzielczy dwustronny, kostkowy, wodoszczelny;
6. Plisa przykrywająca zapięcie główne zapinana na taśmę samosczepną – rzep;
7. Co najmniej jedna kieszeń wewnętrzna zapinana na zamek błyskawiczny;
8. Długość co najmniej do wysokości bioder;
9. Kurtka kompatybilna z podpinką polarową.
10. **Zamawiający przedstawia poniższą listę wymagań pożądanych dla podpinki polarowej:**
11. Zgodna z Polską Normą PN-EN 14058:2007 lub norma ją zastępująca, co najmniej klasa 2 w zakresie oporu cieplnego;
12. Kolor czerwony (nie fluorescencyjnym) z wstawkami granatowymi zgodnie z załączonymi wytycznymi;
13. Materiał: dzianina typu polar o gramaturze 300-360 g/m2;
14. Mocowana do kurtki w sposób rozdzielny na zamek błyskawiczny – kostkowy YKK (lub równorzędny);
15. Na barkach i łokciach wzmocnienia z tkaniny;
16. Regulacja obwodu mankietów za pomocą taśmy samosczepnej – rzep;
17. Z przodu, na dole co najmniej dwie kieszenie ze skośnymi otworami zapinane na zamek błyskawiczny – kostkowy;
18. Kieszeń wewnętrzna zapinana na zamek błyskawiczny (preferowane) - dopuszczalny brak kieszeni wewnętrznej.

Podpisano przez:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

Podpis:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_