*Załącznik nr 1A do Zapytania ofertowego z dnia 11 września 2023 r.*

*na sprzedaż przyczep transportowych dla Polskiego Czerwonego Krzyża*

**SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przyczepa kontenerowa, 750kg

Zamawiana ilość wg. poniższej specyfikacji: 9 szt.

Przyczepa:

1. kontenerowa - zewnętrze wymiary kontenera: 255dł x 150szer x 170h cm
2. jednoosiowa
3. DMC 750kg
4. ładowność min. 400 kg
5. spełniania wszystkie wymogi dotyczące rejestracji oraz poruszania się po drogach publicznych, w tym dotyczące oświetlenia, oznakowania, elementów odblaskowych, itp.
6. wykonanie:
	1. rama spawana z profili zamkniętych (60x40 i 40x40) - cynkowana ogniowo
	2. zamontowane urządzenie najazdowe/hamulec najazdowy
	3. ściany i dach w kolorze białym, z płyt "laminat pianka laminat" albo "laminat - styropian twardy EPS 100 - laminat"
	4. podłoga: sklejka antypoślizgowa o gr. 12mm
	5. gniazdo elektryczne 13o-pinowe
	6. fartuchy przeciw błotne 2 szt.
	7. koła 165R13C na zewnątrz
	8. koło podporowe na dyszlu o udźwigu min. 200kg
	9. z tyłu przyczepy 2 podpory opuszczane niezależnie, podpory opuszczane i podnoszone ręcznie
	10. 2 klapy boczne i 1 tylna podnoszone na siłownikach, zamknięcia ryglowe nierdzewne z zamkami; zamek z kluczem jednakowym dla wszystkich wkładek
	11. zaczep kulowy z możliwością zabezpieczenia kłódką (lub inny system przeciwkradzieżowy)
	12. w podłodze uchwyty do mocowania ładunku – min. 8 szt.
	13. na przedniej ścianie na zewnątrz przyczepy zamontowane:
		1. kliny pod koła 2 sztuki z uchwytami montażowymi
		2. skrzynka typu TIR z gaśnicą 6kg ABC
	14. na dyszlu:
		1. koło zapasowe
		2. zamontowana skrzynia z blachy aluminiowej ryflowanej na z co najmniej jednym zamknięciem na klucz; skrzynia o pojemności ok. 110l. +/- 15%
		3. zbiornik na wodę min. 10l z kranikiem do mycia rąk; w zbiorniku pojemnik na płyn do rąk
7. regały do przyczepy:
	1. dwa rzędy półek dzielone w 1/2 długości z możliwością regulowania położenia (wysokości) każdej z półek, łącznie 4 półki
	2. półki oparte na profilach aluminiowych
	3. powierzchnia półek: sklejka antypoślizgowa o gr. min. 10mm
8. Oznakowanie:
	1. oklejenie przyczepy wg ustaleń, w tym znak PCK oraz pas poziomy w kolorze czerwonym lub granatowym z białym napisem; szacunkowa całkowita powierzchnia oklejenia każdej z 4 ścian to ok. 15%; szczegółowe rozmieszczenie i warunki techniczne zostaną określone na etapie produkcyjnym.

**Podpisano przez:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

**Podpis:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_