*Załącznik nr 1B do Zapytania ofertowego z dnia 11 września 2023 r.*

*na sprzedaż przyczep transportowych dla Polskiego Czerwonego Krzyża*

**SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przyczepa kontenerowa, 750kg z rampą najazdową

Zamawiana ilość wg. poniższej specyfikacji: 4 szt.

Przyczepa:

1. kontenerowa - zewnętrze wymiary kontenera: 300dł x 170szer. x 170wys. cm
2. jednoosiowa
3. DMC 750kg
4. ładowność min. 400 kg
5. spełniania wszystkie wymogi dotyczące rejestracji oraz poruszania się po drogach publicznych, w tym dotyczące oświetlenia, oznakowania, elementów odblaskowych, itp.
6. wykonanie:
	1. rama spawana z profili zamkniętych (60x40 i 40x40) - cynkowana ogniowo
	2. zamontowane urządzenie najazdowe/hamulec najazdowy
	3. ściany i dach w kolorze białym, z płyt "laminat pianka laminat" albo "laminat - styropian twardy EPS 100 - laminat"
	4. podłoga: sklejka antypoślizgowa o gr. 12mm
	5. gniazdo elektryczne 13o pinowe
	6. fartuchy przeciw błotne 2 szt.
	7. koła 165R13C na zewnątrz
	8. koło podporowe na dyszlu o udźwigu min. 200kg
	9. z tyłu przyczepy 2 podpory opuszczane niezależnie, podpory opuszczane i podnoszone kluczem
	10. 2 klapy boczne podnoszone na siłownikach, zamknięcia ryglowe nierdzewne z zamkami; zamek z kluczem jednakowym dla wszystkich wkładek
	11. tył zamykany rampą najazdową opuszczaną i podnoszoną na siłownikach, zamknięcia ryglowe nierdzewne z zamkami; zamek z kluczem jednakowym dla wszystkich wkładek; rampa pełniąca funkcję najazdu dla pojazdu typu quad i wózków towarowych; udźwig min. 350kg
	12. zaczep kulowy z możliwością zabezpieczenia kłódką (lub inny system przeciwkradzieżowy)
	13. w podłodze uchwyty do mocowania ładunku – min. 10 szt.
	14. na przedniej ścianie na zewnątrz przyczepy zamontowane:
		1. kliny pod koła 2 sztuki z uchwytami montażowymi
		2. skrzynka typu TIR z gaśnicą 6kg ABC
	15. na dachu przyczepy, w poprzek 3 relingi z przeznaczeniem na dopinanie lekkich drabin aluminiowych, boxów dachowych i innych
	16. na dyszlu:
		1. koło zapasowe
		2. zamontowana skrzynia z blachy aluminiowej ryflowanej na z co najmniej jednym zamknięciem na klucz; skrzynia o pojemności ok. 110l. +/- 15%
		3. zbiornik na wodę min. 10l z kranikiem do mycia rąk; w zbiorniku pojemnik na płyn do rąk
7. regały do przyczepy:
	1. trzy rzędy półek dzielone w 1/3 i 2/3 długości z możliwością regulowania położenia (wysokości) każdej z półek, łącznie 6 półek
	2. półki oparte na profilach aluminiowych
	3. powierzchnia półek: sklejka antypoślizgowa o gr. min. 10mm
8. Oznakowanie:
	1. oklejenie przyczepy wg ustaleń, w tym znak PCK oraz pas poziomy w kolorze czerwonym z białym napisem; szacunkowa całkowita powierzchnia oklejenia każdej z 4 ścian to ok. 15%; szczegółowe rozmieszczenie i warunki techniczne zostaną określone na etapie produkcyjnym
9. Dodatkowo w ramach Części B. wykonawca dostarczy łącznie 4 wózki transportowe oraz 4 skrzynie, w tym:
	1. 2 wózki o pełnych ścianach bocznych o wysokości min. 70 cm oraz powierzchni użytkowej 200x80cm +/-10%, z kołami z pełnej gumy termoplastycznej, 2 kołami obrotowymi z hamulcem/i, 2 kołami stałymi, powierzchni użytkowej i burtami wykonanymi z wodoodpornej sklejki, siatki lub płyty MDF; np. https://inter-technik.pl/pl/p/Wozek-platformowy-1000kG-4-burty-plyta%2C-VARIOfit/72 lub równoważny
	2. 2 wózki o pełnych ścianach bocznych o wysokości min. 50 cm oraz powierzchni użytkowej 100x65cm +/-10%, z kołami z pełnej gumy termoplastycznej, 2 kołami obrotowymi z hamulcem/i, 2 kołami stałymi, powierzchni użytkowej i burtami wykonanymi z wodoodpornej sklejki, siatki lub płyty MDF; np. https://inter-technik.pl/pl/p/Wozek-platformowy-400-500kG-4-burty-siatka-VARIOfit/123 lub równoważny
	3. 4 skrzynie aluminiowe o pojemności ok. 75 litrów o boku najdłuższym nie większym niż 65cm; np. Aluminiowa skrzynka magazynowa i transportowa OFFICE BB72 | B2B Partner (b2b-partner.pl) lub równoważne

**Podpisano przez:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

**Podpis:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_